|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新商品紹介Ｄouble hole washer**{ダブルホールワッシャー}**先端V字マークで長さ確認が出来る先端が細くて長いのでライン損傷にも最適1列ライン引き・2列面引き・3列面引きが出来る

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 交互に溶接！面で引き出すことにより容易にパネル鈑金が可能になる |

|  |
| --- |
| **50枚セット（厚　2.3mm　ロッカーパネル用）・（薄　1.6ｍｍ　ボデーパネル用）** |

**株式会社　エス企画**〒294-0047　千葉県館山市八幡772-1℡0470-29-7337　fax0470-29-7334　mobil090-3249-5875e-mail masaya@sanokikaku.jp [www.sanokikaku.jp](http://www.sanokikaku.jp) |